1.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

„Par transportlīdzekļu piegādi”

**Tehniskā specifikācija atklāta konkursa 1.daļā**

 Transportlīdzeklis: autobuss pasažieru.

 Daudzums: 1 vienība

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Raksturlielums** | **Pasūtītāja izvirzītās prasības** | **Pretendenta piedāvātā transporta līdzekļa parametri** |
| Autobuss marka/modelis | norādīt |  |
| transportlīdzekļa izlaiduma gads | jauns, 2020.g.izlaiduma |  |
| automobiļa klase (pēc Auto Asociācijas Automašīnu klasifikatora) | M - e (lielā daudzfunkciju) furgoni ) |  |
| automašīnas garums mm  | no 6500 līdz 7000 |  |
| automašīnas augstums mm  | no 2550 līdz 2650 |  |
| automašīnas platums (bez spoguļu izmēriem) mm  | no 2040 līdz 2200 |  |
| sēdvietu skaits (ieskaitot vadītāja vietu) | 17(1 +16) |  |
| pilna masa kg  | norādīt |  |
| dzinēja jauda Zs  | ne mazāk par 170 |  |
| dzinēja darba tilpums cm3  | ne mazāk par 1900  |  |
| degvielas veids | dīzeļdegviela |  |
| dzinēja atbilstība  | EURO 6 |  |
| CO2 izmešu daudzums kombinētajā ciklā g/km  | norādīt |  |
| pārnesumu kārbā | automātiska |  |
| degviela patēriņš vidējais kombinētais l/100 km | ne vairāk par 10 |  |
| centrālā atslēga  | jābūt |  |
| aizdedzes atslēgas korpusā (2 gab.) integrēta centrālās atslēgas un signalizācijas vadība | jābūt |  |
| apdrošinātāju akceptēta rūpnīcas pretaizdzīšanas sistēma ar elektronisko imobilaizeri, kas tiek aktivizēta vai deaktivizēta no centrālās atslēgas pults | jābūt |  |
| ātruma ierobežotājs  | jābūt |  |
| digitālais tahogrāfs  | jābūt |  |
| radio, bluetooth, USB ligzda, mikrofons  | jābūt |  |
| pretaizdzīšanas signalizācija | jābūt |  |
| virsbūves krāsa  | norādīt |  |
| bremžu antibloķēšanas sistēma  | jābūt |  |
| automātiskā pretbuksēšanas sistēma  | jābūt |  |
| elektroniskās stabilitātes programma  | jābūt |  |
| automātiskā pretatpakaļripošanas sistēma  | jābūt |  |
| palīgmehānisms braukšanas uzsākšanai kalnā  | jābūt |  |
| augstumā un dziļumā regulējama stūres kolonna | jābūt |  |
| drošības spilvensvadītājam  | jābūt |  |
| vadītāja sēdekļa garenvirziena un atzveltnes regulācija | jābūt |  |
| elektriski regulējami un apsildāmi sānu spoguļi | jābūt |  |
| automātiska ātruma uzturēšanas sistēma *(kruīza kontrole)* | jābūt |  |
| elektriski vadāms autobusa vadītāja sānu loga pacēlājs | jābūt |  |
| automātiskais gaisa kondicionētājs vadītājam | jābūt |  |
| atpakaļgaitas akustiskā brīdinājuma sistēma *(atslēdzama)* | jābūt |  |
| paaugstinātas kapacitātes akumulators un ģenerators | vēlams |  |
| elektrotīklam pieslēdzama, ar laika releju, dzinēja apsildes un akumulatora uzlādes ierīce | jābūt |  |
| pastāvīgās dienas gaismas | jābūt |  |
| miglas lukturi  | jābūt |  |
| riteņi ne mazāk ka R16, riepas atbilstoši piegādes laikam | jābūt |  |
| visu riteņu dubļu sargi | jābūt |  |
| nostiprināts pilna izmēra rezerves ritenis | jābūt  |  |
| riteņu nomaiņas instrumentu komplekts | jābūt |  |
| gumijas paklāji autobusa vadītājam | jābūt |  |
| **Pasažieru salons** |
| durvis | ne mazāk par 3 (vadītāja, pasažieru, aizmugures) |  |
| pasažieru durvju elektriska atvēršana un aizvēršana no autovadītāja vietas, ar iekāpšanu pa priekšējām durvīm | jābūt |  |
| visas durvis stiklotas  | jābūt |  |
| aizmugurējās divviru durvis  | jābūt |  |
| apgaismojums pie pasažieru iekāpšanas durvīm | jābūt |  |
| salona atpakaļskata spogulis | jābūt |  |
| salona stikli tonēti  | jābūt |  |
| autonomā gaisa apsilde pasažieru salonā | jābūt |  |
| ventilācijas un evakuācijas jumta lūka | jābūt |  |
| pasažieru salona automātiskais gaisa kondicionētājs | jābūt |  |
| pasažieru salona centrālās ejas apgaismojums | jābūt |  |
| divi skaļruni salona aizmugurē | jābūt |  |
| griestu, salona sānu un visu durvju tapsējums un siltumizolācija | jābūt |  |
| ūdens izturīgs, antistatistisks, neslīdošs grīdas pārklājums  | jābūt |  |
| rokturi pie pasažieru iekāpšanas durvīm | jābūt |  |
| trīspunktu drošības josta pirmajā sēdekļu rindā autobusa vadītājam | jābūt |  |
| salona pasažieru sēdekļu atzveltnes regulācija ar divpunktu drošības jostām | jābūt |  |
| salona kreisās puses, divu pasažieru vietu sēdekļi regulējami viens no otra uz paplašinājumu (mm) | min.50 |  |
| medicīniskā aptieciņa, ugunsdzēšamais aparāts, avārijas zīme gaismu, atstarojošā veste | jābūt |  |
| transportlīdzekļa un aprīkojuma lietošanas instrukcija valsts valodā | jābūt |  |
| izpildīta reģistrācija CSDD | jābūt |  |
| izpildīta CSDD tehniskā apskate | jābūt |  |
| transportlīdzekļa garantija | ne mazāk kā 4 gadi vai 100 000km |  |
| virsbūves garantija | vismaz 10 gadu garantija pret caurrūsēšanu |  |
| apmaksas kārtība | norādīt |  |
| cena bez PVN EUR | norādīt |  |
| cena ar PVN EUR | norādīt |  |

  **Piegādes vieta**: AS “Conexus Baltic Grid”, Rīgā, Stigu 14, LV-1021 Latvija, ar piereģistrēšanu Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) uz Pasūtītāja vārda.